Caso Base do PDE 2032 (Sem Expansão Indicativa)
Instruções para uso dos arquivos de entrada para simulação NEWAVE e Balanço de Potência do PDE 2032:

----------------------------------------------

NEWAVE:

- Caso base (sem expansão indicativa):

O caso base NEWAVE, que não contém expansão indicativa, traz os dados de entrada considerando
a configuração inicial descrita no caderno de requisitos do PDE 2032.

Esse foi o caso utilizado para a análise de requisitos do sistema, considerando a metodologia de representação das restrições
hídricas apresentada no PDE 2031 (valores ajustados de vazmin e ghmin).

Para esse ciclo foi utilizada a metodologia de carga líquida para definição das variáveis de carga, pequenas usinas e seus respectivos
fatores por patamar (mais informações sobre a metodologia podem ser obtidas na publicação de cenários "what-if" do PDE 2031).

Diante da elevada probabilidade de "carga negativa" no subsistema NE (carga global menor que a geração
de pequenas usinas projetada), observa-se na seção de pequenas usinas a utilização de um bloco de excedente, que representa a parte
negativa da carga líquida do NE.

-----------

Balanço de Potência (rodar na V.0.12.0 - Versão utilizada nos estudos do PDE 2032):

Os arquivos para rodada do Balanço de Potência do caso Base do PDE 2032 são oriundos dos dados de
entrada e de saída da simulação energética com modelo NEWAVE (2.000 séries sintéticas). 
Para a execução do Balanço de Potência, utilizar a ferramenta de Balanço de Potência fornecida pela EPE através de seu sítio eletrônico:
https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/ferramenta-de-balanco-de-potencia

Ao abrir a ferramenta os seguintes dados estão parametrizados (Alterações nessas informações levarão a diferentes resultados):

- A reserva operativa (RO): A consideração de Reserva Operativa no PDE 2032 contempla parcela referente à carga e outra parcela referente
à variabilidade eólica. Os valores considerados para esses parametros estão representados na planilha dadosOFR.xlsx.

- Alterar anos de simulação conforme horizonte do Modelo de Decisão de Investimentos (MDI): para o PDE 2032, de 202201 à 203612;

- Para o PDE 2032, já estão configuradas as opções de modulação dos Reservatórios Equivalentes de energia (REE): manter a 
parametrização default da ferramenta.

- Maiores informações podem ser encontradas no "help" da ferramenta de Balanço de Potência.

Com a utilização da metodologia de carga líquida, a carga representada no patamar de ponta do Newave passou a representar a carga
líquida máxima de cada subsistema no momento de carga líquida máxima do SIN, considerando os diversos cenários da distribuição. Dessa
forma, a contribuição de pequenas usinas já está considerada na formação da carga líquida.

-----------

