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[bookmark: _Toc228895056]Validação do modo de simulação para cálculo de Energia Firme do modelo SUISHI - Versão 16.6.4
Caderno de testes
Teste 1: Compatibilidade de versões ENCAD e SUISHI
Compatibilidade entre as versões 16.6.3 e 16.6.4 ao considerar apenas as funcionalidades disponíveis na versão 16.0.0.
[bookmark: _Toc228895057]Teste 2: Número máximo de usinas com cadastro de restrição de defluência máxima em função da cota de montante
Converter e executar um caso de energia firme a partir de um deck NEWAVE. Cadastrar regras operativas de defluência máxima em função da cota de montante para 15 usinas quaisquer que possuam regularização mensal. Verificar se o modelo simulou considerando as regras operativas de todas as usinas. Copiar este caso simulado e cadastrar regras operativas de defluência máxima em função da cota de montante para mais uma usina que possua regularização mensal. Verificar se o modelo gera alguma mensagem de erro.
[bookmark: _Toc221644991][bookmark: _Toc228895058]Teste 3: Funcionalidade que relaciona a defluência máxima com a cota de montante de uma usina – Valores de restrição diferentes para diferentes períodos do ano 
Verificar se as adaptações realizadas no código fonte e na interface de modo a permitir ignorar linhas na tabela de restrição operativa quando os valores da restrição que relaciona a defluência máxima de uma UHE com sua cota de montante são diferentes para diferentes períodos do ano estão adequadas. 
[bookmark: _Toc228895059][bookmark: _Toc221644992]Teste 4: Restrição de volume mínimo operativo de uma usina a jusante em função do volume do reservatório de outra usina localizada a montante
Verificar se estão adequadas as adaptações do código fonte e da interface gráfica do modelo SUISHI de modo a permitir que a restrição de volume mínimo operativo de uma determinada usina hidrelétrica seja definida com base no volume do reservatório de outra usina localizada a montante da primeira, mas não necessariamente imediatamente a montante.
[bookmark: _Toc221644993][bookmark: _Toc228895060]Teste 5: Regras operativas da bacia do rio Grande
[bookmark: _Hlk180140036]Converter e executar um caso de energia firme a partir de um deck NEWAVE. Cadastrar as regras operativas da bacia do rio Grande, conforme Resolução ANA nº 193, de 10 de maio de 2024. Executar o caso e verificar o atendimento das regras de operação durante todo o horizonte de simulação através dos arquivos USIHID das usinas do rio Grande. Devem ser examinadas as restrições de defluência máxima em Furnas e Mascarenhas de Moraes e de volume mínimo em Marimbondo e Água Vermelha. 
[bookmark: _Toc221644994][bookmark: _Toc228895061]Teste 6: Regras operativas da bacia do rio Paranaíba
Converter e executar um caso de energia firme a partir de um deck NEWAVE. Cadastrar as regras operativas da bacia do rio Paranaíba, conforme Resolução ANA nº 194, de 10 de maio de 2024. Executar o caso e verificar o atendimento das regras de operação durante todo o horizonte de simulação através dos arquivos USIHID das usinas do rio Paranaíba. Devem ser examinadas a restrição de defluência máxima em Emborcação e Itumbiara e volume mínimo em São Simão. 
[bookmark: _Toc221644995][bookmark: _Toc228895062]Teste 7: Regra operativa da UHE Jurumirim (A. A. Laydner)
Converter e executar um caso de energia firme a partir de um deck NEWAVE. Cadastrar regras operativas da bacia do rio Paranapanema, conforme Resolução ANA nº 132, de 10 de outubro de 2022. Executar um caso priorizando a regra de defluência máxima de 90 m3/s quando esta usina estiver na faixa de restrição. Verificar o atendimento desta priorização através da análise do arquivo cotareg.rel.
[bookmark: _Toc228895063][bookmark: _Toc221644996]Teste 8: Regra operativa da UHE Marimbondo
Converter e executar o caso de referência nas versões 16.6.4 do SUISHI e 5.8.17 do ENCAD, considerando as regras operativas da outorga da UHE Marimbondo, conforme Outorga ANA nº 1.648, de 24 de junho de 2025. Verificar o atendimento das regras de operação durante todo o horizonte de simulação através do arquivo vazaovolmax.rel.
[bookmark: _Toc228895064][bookmark: _Toc221645563]Teste 9: Representação da UHE Fontes
Converter e executar o caso de referência nas versões 16.6.4 do SUISHI e 5.8.17 do ENCAD, considerando as regras operativas da bacia do Paraíba do Sul e a representação da UHE Fontes como Fontes C e AB. Verificar se a representação de Fontes está adequada.
a) Converter e executar o caso de referência considerando a representação da UHE Fontes como Fontes A e BC. Considerar o valor de 5,5 m³/s para a retirada da calha e substituir por zero o desvio d’água em Pereira Passos. Verificar se o resultado é idêntico ao caso de referência.
b) Converter e executar o caso de referência considerando a representação da UHE Fontes como Fontes C e AB. Manter o desvio d’água de 5,5 m3/s em Pereira Passos e substituir por zero o valor default de 5,5 m³/s para a retirada da calha. Verificar se o resultado é idêntico ao caso de referência.
c) Converter e executar o caso de referência considerando a representação da UHE Fontes como Fontes C e AB. Manter o valor default de 5,5 m³/s para a retirada da calha e substituir por zero o desvio d’água em Pereira Passos. Verificar se o resultado é diferente do caso de referência.
d) Converter e executar o caso de referência com as seguintes alterações: representação do desvio d’água referente à calha da CEDAE em Fontes, em vez de Pereira Passos, e exclusão da vazão mínima de Fontes de 5,5 m3/s do arquivo modif. Considerar a representação da UHE Fontes como Fontes C e AB. Verificar se o resultado é idêntico ao caso o item b.
e) Verificar se os cabeçalhos das UHEs Fontes A e Fontes BC estão com o mesmo formato utilizado em outras usinas. Fazer a mesma verificação para as usinas Fontes C e AB, representadas pelos códigos 146 e 147, respectivamente.
f) Verificar se o SUISHI emite mensagens de erro ao verificar a ausência de dados para as UHEs Fontes C e AB.
[bookmark: _Toc228895065][bookmark: _Toc221645564]Teste 10: Leitura do arquivo polinjus no formato .csv e .dat
Converter e executar o caso de referência nas versões 16.6.4 do SUISHI e 5.8.17 do ENCAD, considerando os seguintes arquivos de polinômio de jusante no caso Newave utilizado na conversão:
a) Somente o arquivo polinjus no formato .csv. Verificar se o resultado obtido é o mesmo do caso de referência (que tem somente o arquivo polinjus.dat).
b) Polinjus no formato .dat e .csv. Verificar se o Encad/SUISHI considera os polinômios cadastrados no polinjus.dat.
c) Com arquivo polinjus. Arquivo HIDR considerando como PVNJ o canal de fuga médio cadastrado para todas as usinas. Verificar se o Encad/SUISHI considera algum polinômio do HIDR.  
d) Sem arquivo polinjus. Verificar se o Encad/SUISHI considera os polinômios do HIDR.
e) O caso tem apenas um dos dois formatos do arquivo polinjus e o PVNJ de uma usina do HIDR foi excluído. Verificar se o caso é executado sem erro e se considera o polinômio cadastrado no arquivo polinjus para a usina sem polinômio no HIDR.
f) O caso tem apenas um dos dois formatos do arquivo polinjus e o PVNJ de uma usina do polinjus foi excluído. Verificar se a execução é interrompida por ausência de dados.
g) Polinjus no formato .dat considerando uma usina sem polinômio vazão x nível de jusante cadastrado. Com arquivo polinjus.csv. Verificar se o caso é interrompido por falta de dados ou se é executado sem erro e considera o polinômio cadastrado no polinjus.csv para a usina sem polinômio no polinjus.dat.  
[bookmark: _Toc228895068]Teste 11: Avaliar os resultados obtidos entre as versões 16.6.3 (com as funcionalidades disponíveis na versão 16.0.0) e 16.6.4 (com as funcionalidades disponíveis nesta versão, inclusive os polinômios cota-área no modif55.eas).
Converter e executar o caso de referência a partir de um deck NEWAVE, considerando o arquivo modif com os polinômios cota-área de cadastro. Incluir todas as funcionalidades implementadas na versão 16.6.4 do SUISHI. Comparar os resultados obtidos com o caso de referência da versão 16.6.3 (com as funcionalidades disponíveis na versão 16.0.0).
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