Caso de Referência do PDE 2034
Instruções sobre o uso dos arquivos para execução do Balanço de Potência:

----------------------------------------------

NEWAVE:

- Caso para o Cenário de Referência (com a expansão indicativa considerando a seção 3.6 do relatório do PDE 2034):

O caso NEWAVE para o Cenário de Expansão de Referência traz os dados de entrada considerando
a configuração inicial e a expansão indicada pelo resultado do MDI, seguindo as diretrizes e premissas descritas nas seções 3.5 e 3.6 do relatório do PDE2034. 
A simulação Newave desse deck é utilizada nas análises de operação energética, apresentadas na seção 3.7.

----------

Balanço de Potência (rodar na versão 0.18.6 - Versão utilizada nos estudos do PDE 2034): 

O arquivos para rodada do Balanço de Potência do caso de referência do PDE 2034 são oriundos dos dados 
de entrada e de saída da simulação energética com modelo NEWAVE (2.000 séries hidrológicas sintéticas). 
Para a execução do Balanço de Potência, utilizar a ferramenta de Balanço de Potência recentemente
fornecida pela EPE através de seu sítio eletrônico:
https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/ferramenta-de-balanco-de-potencia

Nota: Para consideração da contribuição de potência das modernizações de UHE, alguns do arquivos de entrada de modelagem de 
hidrelétricas foram modificados em relação ao caso NEWAVE de referência. 
Por restrições e premissas de modelagem, essa modernização traria apenas ganhos de potência, não energéticos,
como citado no capítulo 3 do relatório.

Ao abrir a ferramenta os seguintes dados estão parametrizados (Alterações nessas informações levarão a diferentes resultados):

- A reserva operativa (RO): A consideração de Reserva Operativa no PDE 2034 contempla parcela referente à carga e outra parcela referente
à variabilidade eólica. Os valores considerados para esses parâmetros estão representados na planilha dadosOFR.xlsx. Nos valores de reserva
operativa referente à carga foram realizados ajustes para consideração da demanda máxima coincidente do SIN e não a demanda máxima projetada
para cada subsistema. 

- Alterar anos de simulação conforme horizonte do Modelo de Decisão de Investimentos (MDI): para o PDE 2034, de 202401 à 203812;

- Para o PDE 2034, já estão configuradas as opções de modulação dos Reservatórios Equivalentes de energia (REE): manter a 
parametrização default da ferramenta.

- Maiores informações podem ser encontradas no "help" da ferramenta de Balanço de Potência.

-----------

