Casos de Referência do PDE 2035

Informações e instruções sobre os decks de referência do PDE 2035

NEWAVE:

- Caso para o Cenário de Referência (com a expansão indicativa considerando a seção 3.6 do relatório do PDE 2035):

O caso NEWAVE para o Cenário de Expansão de Referência traz os dados de entrada considerando a configuração inicial e a 
expansão indicada pelo resultado do MDI, seguindo as diretrizes e premissas descritas nas seções 3.6 do relatório do PDE2035. 
A simulação Newave desse deck é utilizada nas análises de operação energética, apresentadas na seção 3.5.

A versão do NEWAVE utilizada nos estudos do PDE 2035 foi a versão 30.0.4


BALANÇO DE POTÊNCIA:

As versões do pacote epebpr e leitorrmpe utilizadas nos estudos do PDE 2035 foram:

- epebpr_0.19.1 (https://github.com/EPE-GOV-BR/epebpr/releases/tag/0.19.1)
- leitorrmpe_0.13.11 (https://github.com/EPE-GOV-BR/leitorrmpe/releases/tag/v0.13.11)

A utilização de outras versões dos pacotes pode levar a resultados distintos ou erros de execução inesperados.

O arquivos para rodada do Balanço de Potência do caso de referência do PDE 2035 são oriundos dos dados 
de entrada e de saída da simulação energética com modelo NEWAVE (2.000 séries hidrológicas sintéticas). 

Nota: Para consideração da contribuição de potência das modernizações de UHE, alguns do arquivos de entrada de modelagem de 
hidrelétricas foram modificados em relação ao caso NEWAVE de referência. 
Por restrições e premissas de modelagem, essa modernização traria apenas ganhos de potência, não energéticos,
como citado no capítulo 3 do relatório.

As opções de execução utilizadas nos estudos do PDE 2035 já estão configuradas na interface do pacote.

Maiores informações podem ser encontradas no "help" da ferramenta de Balanço de Potência.